**Растровые изображения. Требования к файлам на широкоформатную и интерьерную печать:**

-Цветовая палитра — CMYK

-Формат файла — tif, без слоев

-Черный цвет должен быть составным — CMYK: 90/90/90/60 (для широкоформатной печати) и CMYK: 0/0/0/100 (для интерьерной печати)

-Файл должен быть в размер 1:1 при разрешении в 50 dpi на широкоформатную и 150 dpi на интерьерную печать.

Также важно, что бы у файла было понятное название с указанием размера (например: «Russia\_2000х1500mm»).

-Припуски в макет не добавлять — файл должен иметь точные размеры для печати.

**-Векторные изображения. Требования к файлам на широкоформатную печать:**

-Цветовая модель — CMYK

-Весь текст переведен в кривые

-Элементы макета должны быть сгруппированы и находиться внутри границы.